# Jak na kravatu

Naposledy upravil David Brazda 10.05.2021 18:03
Export
Office Formats
Export do PDF
Other Formats
Export do HTML

Nejdřív zajistit směr, pak řešit dál.

Základní možnosti

- velké ucho na jedné straně
- stabilo (případně v kombinaci s velkým uchem)
  - stabilo pořádně stáhnout (dá se i několikrát namotat - viz stabilo wraps )
- jednou a pořádně pumpnout (až pod zadek)

Pokud toto nepomáhá a není skill/výška na pokročilé možnosti níže, pak s kravatou často není problém přistát (např. i na uších)

Pokročilé možnosti

- negativka (přetažení zakravatované strany) - většinou stačí jen 45° spin
- krátký backfly
  - v backfly drzet dokud se kravata neuvolní, ale pokud se tak nestane počítat při výstupu ze stallu s divem do strany s okamžitým vjezdem do spirály
- při velké kravatě je spin neefektivní (není dost odtokovky), je třeba stallovat (zároveň je třeba stallovat ihned a zabránit autorotaci)
- pokud rotace nastala, vždy vyřešit prioritně rotaci, pak až kravatu. Při řešení kravaty v rotaci spinem ji tím ještě podporuješ
- při řešení kravaty spinem použít hluboké plynulé stažení řidičky a držet než se kravata uvolní. Zároveň využívat co nejvíce weightshifting jako kompenzaci.

Kam dál:

11 Zajímavosti

Značky: pilotáž
Vytvořil David Brazda 10.08.2020 17:33

- Komentáře (0)
- Přílohy (0)

PG Denik
XWiki Debian 12.9