# Zdrojový kód wiki Jak na kravatu

Naposledy upravil David Brazda 10.05.2021 18:03
Export
Office Formats
Export do PDF
Other Formats
Export do HTML

Hide last authors

author | version | line-number | content
--- | --- | --- | ---
| 5.1 | 1 | Nejdřív zajistit směr, pak řešit dál.
|  | 2 |
| 1.1 | 3 | **Základní možnosti**
|  | 4 |
|  | 5 | * velké ucho na jedné straně
|  | 6 | * stabilo (případně v kombinaci s velkým uchem)
| 2.1 | 7 | ** stabilo pořádně stáhnout (dá se i několikrát namotat - viz [[stabilo wraps >>https://youtu.be/ldjymakhBGM?list=WL&t=3249]] )
| 1.1 | 8 | * jednou a pořádně pumpnout (až pod zadek)
|  | 9 |
|  | 10 | Pokud toto nepomáhá a není skill/výška na pokročilé možnosti níže, pak s kravatou často není problém přistát (např. i na uších)
|  | 11 |
|  | 12 | **Pokročilé možnosti**
|  | 13 |
| 10.1 | 14 | * negativka (přetažení zakravatované strany) - většinou stačí jen **45° spin**
|  | 15 | * krátký [[backfly>>doc:Tipy a triky.Kolapsy a aktivní pilotáž.WebHome||anchor="stall"]]
| 6.1 | 16 | ** v backfly drzet dokud se kravata neuvolní, ale pokud se tak nestane počítat při výstupu ze stallu s divem do strany s okamžitým vjezdem do spirály
| 11.1 | 17 | * při velké kravatě je spin neefektivní (není dost odtokovky), je třeba stallovat (zároveň je třeba stallovat **ihned** a zabránit autorotaci)
|  | 18 | * pokud rotace nastala, vždy vyřešit prioritně rotaci, pak až kravatu. Při řešení kravaty v rotaci spinem ji tím ještě podporuješ
|  | 19 | * při řešení kravaty spinem použít hluboké plynulé stažení řidičky a držet než se kravata uvolní. Zároveň využívat co nejvíce weightshifting jako kompenzaci.
| 8.1 | 20 |
|  | 21 | Kam dál:
|  | 22 |
|  | 23 | [[11 Zajímavosti>>Tipy a triky.Zajímavosti.WebHome]]

PG Denik
XWiki Debian 12.9